**ROS PLC STM**

**(LIN, FlexRay, Ethernet, MOST, J1939, Profibus)**

**İÇİNDEKİLER**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sayfa No** |
| PLC ve STM32 | **1** |
| ROS ile STM32 ve PLC(Siemens S7 1200) | **2** |
| CAN Bus Haberleşmesi | **3** |
| LIN Haberleşmesi | **5** |
| FlexRay Haberleşmesi | **6** |
| Ethernet Haberleşmesi | **7** |
| MOST Haberleşmesi | **8** |
| J1939 Haberleşmesi | **9** |
| ProfiBus Haberleşmesi | **10** |
| Haberleşme Protokollerinin Karşılaştırılması | **11** |
| Kaynakça | **13** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PLC ve STM32**

Programmable Logic Controller (PLC) ve STMicroelectronics STM32, iki farklı türde kontrol sistemi olarak kabul edilir. PLC, otomatikleştirilmiş sistemlerde kullanılan, programlanabilir ve ölçeklenebilir bir kontrol sistemidir. STM32 ise, bir mikroişlemci tabanlı sistem olarak kabul edilir ve genellikle özel amaçlı sistemlerde kullanılır.

PLC'ler, otomatikleştirilmiş sistemlerde kullanılır ve genellikle endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılır. Örneğin, bir fabrikada üretim hatlarının otomatikleştirilmesi veya bir enerji santralinde enerji üretiminin otomatikleştirilmesi gibi uygulamalarda kullanılabilir. PLC'ler, genellikle programlanabilir ve ölçeklenebilir olmaları nedeniyle, birçok farklı uygulamada kullanılabilir ve çok yönlü bir kontrol sistemi olarak kabul edilir.

STM32 ise, bir mikroişlemci tabanlı sistem olarak kabul edilir ve genellikle özel amaçlı sistemlerde kullanılır. Örneğin, bir uzaktan kumanda cihazı veya bir mobil cihaz gibi özel amaçlı sistemlerde kullanılabilir. STM32, daha küçük boyutlu ve daha az enerji tüketen bir sistem olarak kabul edilir ve genellikle özel amaçlı sistemlerde kullanılır.

PLC'ler, daha yüksek maliyetli olmasına rağmen, daha yüksek performanslı ve daha güvenilir olması nedeniyle, endüstriyel otomasyon uygulamalarında tercih edilir. STM32 ise, daha ucuz olması nedeniyle, özel amaçlı sistemlerde tercih edilir.

Sonuç olarak, PLC ve STM32, iki farklı türde kontrol sistemi olarak kabul edilir. PLC, endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılan, programlanabilir ve ölçeklenebilir bir kontrol sistemidir. STM32 ise, bir mikroişlemci tabanlı sistem olarak kabul edilir ve genellikle özel amaçlı sistemlerde kullanılır. Her iki sistem de kendilerine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. PLC'ler daha yüksek performanslı ve güvenilir olmasına rağmen, daha yüksek maliyetli olabilir. STM32 ise, daha ucuz olmasına rağmen, daha düşük performanslı ve güvenilirliği olabilir. Ayrıca PLC'ler genellikle programlaması daha zor olsa da STM32'lerin programlaması daha kolay olsa da, PLC'ler daha yüksek ölçeklenebilirlik sağlar. Her iki sistem de kendilerine özgü uygulamalar için idealdir ve tercih edilen sistem, uygulamanın ihtiyacına ve amacına göre belirlenmelidir.

**ROS ile STM32 ve PLC(Siemens S7 1200)**

Ubuntu ROS (Robot İşletim Sistemi), robot uygulamalarınızı oluşturmanıza yardımcı olan bir dizi yazılım kütüphanesi ve araçtır. Ubuntu ROS'un popüler bir kullanımı, STM32 gibi mikrokontrolör kartlarına ve Siemens S7 1200 gibi programlanabilir mantık denetleyicilerine (PLC) arayüz oluşturmaktır.

STM32 mikrokontrolörü ile Ubuntu ROS kullanmak için öncelikle kullandığınız STM32 kartı için uygun ROS paketini yüklemelisiniz. Bu paket, STM32 kartı ile seri bağlantı üzerinden iletişim kurmak için gerekli sürücüleri ve arayüzleri sağlar. Paket yüklendikten sonra, ROS komutlarını kullanarak STM32'de kayıtları okuyabilir ve yazabilir, ayrıca motorları ve sensörleri kontrol edebilirsiniz.

Aynı şekilde, Siemens S7 1200 PLC ile Ubuntu ROS kullanmak için PLC'nin iletişim protokolüne arayüz sağlayan bir ROS paketi yüklemelisiniz. Bu paket, PLC'nin kayıtlarına veri okuyabilir ve yazabilir, ayrıca girişleri ve çıkışlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, PLC'nin belleğinden veri okuyabileceğiniz de sağlar.

STM32 ve PLC ile Ubuntu ROS kullanmanın popüler bir kullanım alanı endüstriyel otomasyon'dur. Bu tür bir uygulama genellikle STM32 ve PLC'ye bağlı sensörleri ve aktüatörleri tek bir kontrol sistemi olarak entegre etmek içerir. Örneğin, STM32 ile ölçülen bir makinenin sıcaklığını kullanarak PLC ile makinenin soğutma sistemini kontrol edebilirsiniz.

Mobil robot uygulamalarında da kullanılabilir. STM32 kartları robotun motorlarını ve sensörlerini kontrol etmek için kullanılabilirken, PLC robotun genel hareket ve navigasyonunu kontrol etmek için kullanılabilir. Ayrıca, PLC sensör verilerini işleyebilir ve bu verilere dayalı kararlar alabilir.

Gemo PLC: Gemo PLC cihazları için ROS arayüzü olarak "gemo\_ros\_driver" adlı bir paket mevcuttur. Bu paket, Gemo PLC cihazlarının ROS üzerinden kontrol edilmesini ve verilerin okunmasını sağlar. Paketin kurulumu ve kullanımı için Gemo'nun resmi web sitesinde yer alan dokümantasyonları takip etmek gerekir.

Delta PLC: Delta PLC cihazları için "delta\_pLC\_driver" adlı bir ROS paketi mevcuttur. Bu paket, Delta PLC cihazlarının ROS üzerinden kontrol edilmesini ve verilerin okunmasını sağlar. Paketin kurulumu ve kullanımı için Delta'nın resmi web sitesinde yer alan dokümantasyonları takip etmek gerekir.

Schneider PLC: Schneider PLC cihazları için "schneider\_plc\_driver" adlı bir ROS paketi mevcuttur. Bu paket, Schneider PLC cihazlarının ROS üzerinden kontrol edilmesini ve verilerin okunmasını sağlar. Paketin kurulumu ve kullanımı için Schneider'in resmi web sitesinde yer alan dokümantasyonları takip etmek gerekir.


Özetle, Ubuntu ROS, robot uygulamalarını oluşturmak için güçlü bir araçtır ve STM32 mikrokontrolör kartları ve Siemens S7 1200 PLC'ler ile birlikte kullanılabilir. Sensörler, aktüatörler ve kontrol sistemlerini entegre etmek gerektiren endüstriyel ve mobil robot uygulamalarının yanı sıra diğer uygulamalar için ideal bir seçenektir. Önceden inşa edilmiş paketlerin geniş bir kütüphanesi, güçlü bir görselleştirme aracı ve esnek ve ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir.

**CAN Bus Haberleşmesi**

CAN Bus (Controller Area Network) haberleşmesi, birçok endüstriyel uygulamada ve otomotiv alanında kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Bu protokol, birçok elektronik cihaz arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

CAN Bus, birçok cihazın aynı zamanda aynı veriyi kullanmasına izin verir. Bu, sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesini oldukça verimli hale getirir. Ayrıca, sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesi için gereken enerji miktarını azaltır.

CAN Bus haberleşmesi, birçok cihaz arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan iki temel yöntemden biridir: yayın yayın yapma ve abonelik. Yayın yapma yöntemi, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, cihazlar veriyi yayınlar ve diğer cihazlar veriyi alır. Abonelik yöntemi ise, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde, cihazlar veriyi abone olur ve veriyi alır.



CAN Bus haberleşmesi, iki fiziksel katman ve bir protokol katmanından oluşur. Fiziksel katman, fiziksel bağlantıyı sağlar ve protokol katmanı, cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlar. Protokol katmanı, veri paketlerinin oluşturulmasını, iletimini ve alınmasını sağlar.

CAN Bus haberleşmesi, özellikle endüstriyel otomasyon, otomotiv ve hava taşıtları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda, çok sayıda cihaz arasında veri haberleşmesi gerekir ve CAN Bus haberleşmesi bu ihtiyacı karşılar.

Sonuç olarak, CAN Bus haberleşmesi, birçok cihaz arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan güçlü bir protokoldür. Bu protokol, endüstriyel otomasyon, otomotiv ve hava taşıtları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır ve cihazlar arasındaki veri haberleşmesini oldukça verimli hale getirir. Fiziksel katman, fiziksel bağlantıyı sağlar, protokol katmanı ise veri paketlerinin oluşturulmasını, iletimini ve alınmasını sağlar. Protokol katmanı, yayın yayın yapma ve abonelik yöntemlerini kullanarak cihazlar arasındaki veri haberleşmesini gerçekleştirir. Bu özellikleri nedeniyle, CAN Bus haberleşmesi endüstriyel otomasyon, otomotiv ve hava taşıtları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

**CAN üzerinde SAE J1939**

SAE J1939 protokolü, orijinal olarak ABD’deki ağır kamyonlar ve çekici-treyler kuleleri tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bugün tüm dünyada dizel motor üreticileri tarafından kullanılmaktadır. J1939, CAN fiziksel katmanında çalışan daha yüksek seviyeli bir protokoldür. 18 tekerlekli kamyonlar gibi ağır kamyonlara özgü bazı faydalı işlevler sağlar.

Timeline

Description automatically generated

Protokolün, mesaj tanımlayıcının 29 bit ile sınırlandırılması ve veri yolu hızının 250 veya 500 kbps ile sınırlandırılması dahil olmak üzere, mümkün olan en yüksek güvenilirliği desteklemek için kasıtlı olarak yerine getirilen birkaç kısıtlaması vardır.

**LIN Haberleşmesi**

LIN (Local Interconnect Network) haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon, otomotiv ve ev otomasyonu gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. LIN, birçok cihaz arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle kontrol sistemleri, sensörler ve actuatörler arasındaki haberleşme için kullanılır.


LIN haberleşme protokolü, bir master cihaz ve birden fazla slave cihaz arasındaki haberleşmeyi sağlar. Master cihaz, slave cihazlara veri gönderir ve slave cihazlar ise master cihaza veri gönderir. LIN haberleşme protokolü, seri haberleşme üzerinden gerçekleşir ve genellikle bir sabit hızda çalışır.

LIN haberleşme protokolü, birçok cihaz arasındaki veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan iki temel yöntemden biridir: yayın yayın yapma ve abonelik. Yayın yapma yöntemi, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, master cihaz veriyi yayınlar ve slave cihazlar veriyi alır. Abonelik yöntemi ise, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde, slave cihazlar veriyi abone olur ve veriyi alır.

LIN haberleşme protokolü, özellikle endüstriyel otomasyon ve otomotiv alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda, çok sayıda cihaz arasında veri haberleşmesi gerekir ve LIN haberleşme protokolü bu ihtiyacı karşılar. Örnek olarak, bir otomotiv sisteminde, sensörler aracın hızını, sıcaklığını ve diğer verileri ölçerken, actuatörler aracın fren sistemi, motoru ve diğer sistemleri kontrol eder. LIN haberleşme protokolü, bu sensörler ve actuatörler arasındaki veri haberleşmesini sağlar.

LIN haberleşme protokolünün kullanımı için Python dilinde birçok kütüphanesi mevcuttur. Örnek olarak, python-can kütüphanesi LIN haberleşmesi için kullanılabilir. Bu kütüphane, LIN protokolünü kullanarak seri arayüz üzerinden cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlar. Kullanımı oldukça basittir ve kodlar okunaklı ve anlaşılır olmasına rağmen, LIN protokolünün tüm özelliklerini kullanmak için uzman bir bilgiye sahip olmanız gerekir.

Sonuç olarak, LIN (Local Interconnect Network) haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon, otomotiv ve ev otomasyonu gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Master cihaz ve slave cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlar ve yayın yapma ve abonelik yöntemleri kullanır. Python dilinde kullanmak için birçok kütüphane mevcuttur ve kullanımı kolaydır ancak LIN protokolünün tüm özelliklerini kullanmak için uzman bir bilgiye sahip olmanız gerekir.



**FlexRay Haberleşmesi**

FlexRay haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon, otomotiv ve aviyonik gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. FlexRay, gerçek zamanlı ve yüksek hızlı veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle kontrol sistemleri, sensörler ve actuatörler arasındaki haberleşme için kullanılır.

FlexRay protokolü, birçok cihaz arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan iki temel yöntemden biridir: yayın yayın yapma ve abonelik. Yayın yapma yöntemi, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, cihazlar veriyi yayınlar ve diğer cihazlar veriyi alır. Abonelik yöntemi ise, cihazlar arasında veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde, cihazlar veriyi abone olur ve veriyi alır.

FlexRay haberleşme protokolü ayrıca, birden fazla veri yolu üzerinden veri haberleşmesini sağlar. Bu, sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesini daha verimli hale getirir ve sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesi için gereken enerji miktarını azaltır.

FlexRay haberleşme protokolü, LIN ve CAN Bus haberleşme protokollerinden farklı olarak, daha yüksek hız ve daha yüksek güvenilirlik sağlar. FlexRay, özellikle güvenli veri haberleşmesi gerektiren ve gerçek zamanlı veri haberleşmesine ihtiyaç duyan sistemler için uygun bir seçimdir. Örneğin otomotiv sistemlerinde, sürücünün emniyeti ve araç performansı gibi kritik konular için gerçek zamanlı veri haberleşmesi gereklidir. Aynı zamanda, FlexRay, hava taşıtları ve uzay teknolojisi gibi alanlarda da kullanılır.

FlexRay haberleşme protokolünün avantajları arasında, yüksek hız ve güvenilirlik, gerçek zamanlı veri haberleşmesi, birden fazla veri yolu üzerinden veri haberleşmesi, düşük enerji tüketimi ve yüksek ölçeklenebilirlik yer alır.

Sonuç olarak, FlexRay haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon, otomotiv ve aviyonik gibi alanlarda kullanılan gerçek zamanlı ve yüksek hızlı veri haberleşmesini sağlayan bir haberleşme protokolüdür. LIN ve CAN Bus haberleşme protokollerinden farklı olarak, daha yüksek hız ve güvenilirlik sağlar. FlexRay, özellikle güvenli veri haberleşmesi gerektiren ve gerçek zamanlı veri haberleşmesine ihtiyaç duyan sistemler için uygun bir seçimdir. Ayrıca yüksek ölçeklenebilirlik, düşük enerji tüketimi ve birden fazla veri yolu üzerinden veri haberleşmesi gibi avantajları vardır.

**Ethernet Haberleşmesi**

Ethernet haberleşme protokolü, bilgisayar ağları ve internet bağlantısı için kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Ethernet, cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle bilgisayarlar, routerlar, switchler ve diğer cihazlar arasındaki haberleşme için kullanılır.

Ethernet protokolü, veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan birçok yöntemden biridir. Bu yöntemler arasında, veri paketlerinin oluşturulması, iletimi ve alınması gibi işlemler yer alır. Ethernet protokolü, seri haberleşme üzerinden gerçekleşir ve genellikle sabit hızda çalışır.

Ethernet haberleşme protokolü, LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, daha yüksek hız ve daha yüksek ölçeklenebilirlik sağlar. Ethernet, özellikle büyük ve kompleks ağlar için uygun bir seçimdir. Örneğin, bir fabrika veya bir bina içindeki tüm cihazların ve sensörlerin birbirleriyle haberleşmesi için Ethernet kullanılabilir. Ayrıca, internet bağlantısı veya çoklu cihazlar arası veri transferi için de Ethernet kullanılır.

Ethernet haberleşme protokolünün avantajları arasında, yüksek hız, yüksek ölçeklenebilirlik, yaygın kullanım, kolay kurulum ve yönetim, geniş bir cihaz desteği, ve yüksek güvenilirlik yer alır.

Sonuç olarak, Ethernet haberleşme protokolü, bilgisayar ağları ve internet bağlantısı için kullanılan, yüksek hızlı ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlayan bir haberleşme protokolüdür. LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, daha yüksek hız ve daha yüksek ölçeklenebilirlik sağlar. Ethernet, özellikle büyük ve kompleks ağlar için uygun bir seçimdir ve internet bağlantısı veya çoklu cihazlar arası veri transferi için de kullanılır. Ayrıca yüksek güvenilirlik, kolay kurulum ve yönetim ve geniş bir cihaz desteği gibi avantajları vardır.

**MOST Haberleşmesi**

MOST (Media Oriented Systems Transport) haberleşme protokolü, otomotiv ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. MOST, cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle audio, video ve diğer multimedya verileri için kullanılır.

MOST protokolü, veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan birçok yöntemden biridir. Bu yöntemler arasında, veri paketlerinin oluşturulması, iletimi ve alınması gibi işlemler yer alır. MOST protokolü, optik veya kablolu olarak gerçekleşir ve genellikle sabit hızda çalışır.

MOST haberleşme protokolü, LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle multimedya verileri için optimize edilmiştir. MOST, özellikle otomotiv sistemlerinde ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılır. Örneğin, bir aracın iç mekanındaki ekranlar ve hoparlörler arasındaki veri haberleşmesi için MOST kullanılabilir.

MOST haberleşme protokolünün avantajları arasında, yüksek hız, yüksek güvenilirlik, multimedya verileri için optimize edilmiş olması, yaygın kullanım ve kolay kurulum ve yönetim yer alır. Ayrıca, MOST, düşük gecikme süresi ve düşük jitter değerleri ile öne çıkar.

MOST haberleşme protokolü, ayrıca, yüksek ölçeklenebilirlik sağlar. Bu, sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesini daha verimli hale getirir ve sistemdeki cihazlar arasındaki veri haberleşmesi için gereken enerji miktarını azaltır.

Sonuç olarak, MOST haberleşme protokolü, otomotiv ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda kullanılan, multimedya verileri için optimize edilmiş ve yüksek hızlı ve yüksek güvenilirlik sağlayan bir haberleşme protokolüdür. LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle multimedya verileri için optimize edilmiştir. MOST, düşük gecikme süresi ve düşük jitter değerleri ile öne çıkar ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlar. MOST, özellikle otomotiv sistemlerinde ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılır. Örneğin, bir aracın iç mekanındaki ekranlar ve hoparlörler arasındaki veri haberleşmesi için MOST kullanılabilir. Ayrıca, kolay kurulum ve yönetim, yaygın kullanım ve yüksek güvenilirlik gibi avantajları vardır.

**SAE J1939 Haberleşmesi**

J1939 haberleşme protokolü, otomotiv ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. J1939, cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır. Örneğin, motor kontrol sistemi, ABS, yol bilgisayarı, güç yönetimi gibi sistemler arasındaki veri haberleşmesi için J1939 kullanılabilir.

J1939 protokolü, veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan birçok yöntemden biridir. Bu yöntemler arasında, veri paketlerinin oluşturulması, iletimi ve alınması gibi işlemler yer alır. J1939 protokolü, seri haberleşme üzerinden gerçekleşir ve genellikle sabit hızda çalışır.

J1939 haberleşme protokolü, LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle otomotiv sistemleri için optimize edilmiştir. J1939, özellikle araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır.

J1939 haberleşme protokolünün avantajları arasında, yüksek güvenilirlik, otomotiv sistemleri için optimize edilmiş olması, yaygın kullanım, kolay kurulum ve yönetim yer alır. Ayrıca, J1939 protokolü, araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesini daha verimli hale getirir.

Sonuç olarak, J1939 haberleşme protokolü, otomotiv ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda kullanılan, otomotiv sistemleri için optimize edilmiş ve yüksek güvenilirlik sağlayan bir haberleşme protokolüdür. LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle otomotiv sistemleri için optimize edilmiştir. J1939, özellikle araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır. Ayrıca, J1939 protokolü, araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesini daha verimli hale getirir ve kolay kurulum ve yönetim, yaygın kullanım gibi avantajları vardır. J1939 protokolü, araç içindeki birçok sistem arasında veri haberleşmesi için kullanılabilir, örneğin motor kontrol sistemi, ABS, yol bilgisayarı, güç yönetimi ve diğer araç içi sistemler arasındaki veri haberleşmesi. Bu protokol araçların daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

**Profibus Haberleşmesi**

Profibus haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon ve veri toplama gibi alanlarda kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Profibus, cihazlar arasındaki veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır. Örneğin, PLC, sensörler, aktüatörler ve diğer endüstriyel cihazlar arasındaki veri haberleşmesi için Profibus kullanılabilir.

Profibus protokolü, veri haberleşmesini sağlamak için kullanılan birçok yöntemden biridir. Bu yöntemler arasında, veri paketlerinin oluşturulması, iletimi ve alınması gibi işlemler yer alır. Profibus protokolü, seri veya paralel haberleşme üzerinden gerçekleşir ve genellikle sabit hızda çalışır.

Profibus haberleşme protokolü, LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle endüstriyel sistemler için optimize edilmiştir. Profibus, özellikle endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır.

Profibus haberleşme protokolünün avantajları arasında, yüksek güvenilirlik, endüstriyel sistemler için optimize edilmiş olması, yaygın kullanım, kolay kurulum ve yönetim yer alır. Ayrıca, Profibus protokolü, endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesini daha verimli hale getirir ve düşük gecikme süresi ile öne çıkar. Profibus protokolü ayrıca, yüksek hız ve geniş mesafe desteği sağlar.

Profibus protokolü, endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, fabrikalarda, tesislerde ve enerji üretim sistemlerinde endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılabilir. Profibus protokolü ayrıca, inşaat makine ve mobil uygulamalar için de kullanılabilir.

Sonuç olarak, Profibus haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon ve veri toplama gibi alanlarda kullanılan, endüstriyel sistemler için optimize edilmiş ve yüksek güvenilirlik sağlayan bir haberleşme protokolüdür. LIN, CAN Bus ve FlexRay haberleşme protokollerinden farklı olarak, özellikle endüstriyel sistemler için optimize edilmiştir ve endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır. Ayrıca, Profibus protokolü, düşük gecikme süresi, yüksek hız ve geniş mesafe desteği gibi avantajları sağlar. Profibus protokolü, endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve fabrikalarda, tesislerde, enerji üretim sistemlerinde ve inşaat makine ve mobil uygulamalar gibi alanlarda kullanılabilir. Bu protokol endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesini daha verimli ve güvenli bir şekilde sağlar.

**Haberleşme Protokollerinin Karşılaştırılması**

CAN Bus haberleşme protokolü, kontrol sistemleri arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle otomotiv ve endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılır. CAN Bus, ağın topolojisi ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri ile öne çıkar. Aynı zamanda, sınırlı sayıda cihaz ve kısa mesafe için optimize edilmiştir. Ancak, yüksek hızlı ve geniş mesafe desteği gibi özelliklere sahip değildir.

LIN haberleşme protokolü, araç içi sistemler arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle otomotiv alanında yaygın olarak kullanılır. LIN, düşük maliyetli ve kolay kurulumu ile öne çıkar. Aynı zamanda, sadece bir adet öncü cihaz kullanılması gerektiği için veri haberleşmesi için daha az kaynak gerektirir. Ancak, LIN, yüksek hız ve geniş mesafe desteği gibi özelliklere sahip değildir.

FlexRay haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon ve araç içi sistemler arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle otomotiv ve endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılır. FlexRay, yüksek güvenilirlik ve yüksek hız desteği ile öne çıkar. Aynı zamanda, geniş mesafe desteği ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri de vardır. Ancak, FlexRay, daha yüksek maliyetli ve daha kompleks kurulum gerektirir.

Ethernet haberleşme protokolü, veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmış ve yaygın olarak kullanılır. Ethernet, geniş mesafe desteği, yüksek hız desteği ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri ile öne çıkar. Aynı zamanda, Ethernet, çok yaygın olarak kullanılan bir protokol olduğu için, birçok cihaz ve yazılım desteği mevcuttur. Ancak, Ethernet, endüstriyel sistemler için optimize edilmemiştir ve daha yüksek maliyetli olabilir.

MOST haberleşme protokolü, araç içi sistemler arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle otomotiv alanında yaygın olarak kullanılır. MOST, yüksek hız desteği, geniş mesafe desteği ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri ile öne çıkar. Aynı zamanda, ses, video ve veri haberleşmesi için kullanılabilir. Ancak, MOST, daha yüksek maliyetli ve daha kompleks kurulum gerektirir.

J1939 haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon ve araç içi sistemler arasında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle otomotiv ve endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılır. J1939, yüksek güvenilirlik ve yüksek hız desteği ile öne çıkar. Aynı zamanda, geniş mesafe desteği ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri de vardır. Ancak, J1939, daha yüksek maliyetli ve daha kompleks kurulum gerektirir.

Profibus haberleşme protokolü, endüstriyel otomasyon alanlarında veri haberleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu protokol, özellikle fabrikalarda, tesislerde ve enerji üretim sistemlerinde endüstriyel sistemler arasındaki veri haberleşmesi için kullanılır. Profibus, düşük gecikme süresi, yüksek hız ve geniş mesafe desteği gibi avantajları sağlar. Ancak, Profibus daha yüksek maliyetli ve daha kompleks kurulum gerektirir.

Sonuç olarak, her haberleşme protokolü kendi avantajları ve dezavantajlarına sahiptir. Örneğin, CAN Bus özellikle otomotiv ve endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılır ve sınırlı sayıda cihaz ve kısa mesafe için optimize edilmiştir. LIN ise düşük maliyetli ve kolay kurulumu ile öne çıkar. FlexRay ise yüksek güvenilirlik ve yüksek hız desteği ile öne çıkar. Ethernet ise geniş mesafe desteği, yüksek hız desteği ve çoklu hoplama desteği gibi özellikleri ile öne çıkar. MOST, ses, video ve veri haberleşmesi için kullanılabilir. J1939 ve Profibus ise endüstriyel otomasyon alanlarında yaygın olarak kullanılır ve yüksek güvenilik ve yüksek hız desteği ile öne çıkar. Ancak, her bir protokolün kurulumu ve maliyeti daha yüksek olabilir. Seçilen haberleşme protokolü, kullanılacak sistemlerin ihtiyacına ve uygulamanın özelliklerine göre belirlenmelidir.

**Kaynakça**

* + <https://rmc.com.tr/can-bus-controller-area-network-nedir-ve-diger-arac-bus-veri-yolu-aglari-ile-nasil-karsilastirilir/>
  + <https://instrumentationtools.com/how-profibus-communication-works>
  + <https://www.csselectronics.com/pages/lin-bus-protocol-intro-basics>
  + <https://www.ni.com/en-tr/innovations/white-papers/06/flexray-automotive-communication-bus-overview.html>
  + <https://www.microcontrollertips.com/what-is-the-flexray-network-faq/>
  + <https://www.versitron.com/blog/everything-you-should-know-about-ethernet-networks-and-media-converters>
  + <https://en.wikipedia.org/wiki/MOST_Bus>
  + <https://copperhilltech.com/a-brief-introduction-to-the-sae-j1939-protocol/>
  + <http://www.adfweb.com/home/products/J1939_can.asp?frompg=matrix_4_1&loc_phy=9056889&k001=e&en-k1=j1939%2Fcan&d=c&g=17882574609&pos=>